| **РЕФЕРЕНЦА** | **Бр.** | **ЗАХТЕВ** | | | **У** | | **НУ** | **НП** | | **КОМЕНТАРИ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕО А** | **САКУПЉАЊЕ ЖИВОТИЊА** | | | | | | | | | | |
| РЕ (ЕЦ) 853/2004 Поглавље I, 1  Поглавље II, 1 | **1** | | За време сакупљања и превоза, животињама се рукује пажљиво, без непотребног узнемиравања |  | |  | | |  | |  |
| **ДЕО Б** | **СТОЧНИ ДЕПОИ** | | | | | | | | | | |
| Уредба (ЕК) 853/2004 Поглавље II, 1а и  Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог III, тачка 1.2) | 2 | Постоје адекватни сточни депои који испуњавају хигијенске услове или, уколико клима дозвољава, боксеви за држање животиња које је лако очистити и дезинфиковати. | | |  | |  |  | |  | |
| 3 | Ове просторије имају опрему за појење и, ако је потребно, за храњење животиња. Након 12 сати, храњење у депоима одвија се у одговарајућим интервалима. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 853/2004 Поглавље II, 1а | 4 | Одвођење отпадних вода не доводи у питање безбедност хране. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 853/2004 Поглавље II, 1б | 5 | Постоје одвојене просторије које се могу закључавати, или уколико клима дозвољава, боксеви за смештај болесних животиња или животиња код којих се сумња на болест са засебним одводом, а које су позициониране тако да се избегне контаминација других животиња (осим у случају да надлежни орган сматра да такве просторије нису неопходне). | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 853/2004  Поглавље II, 1ц | 6 | Величина депоа таква је да осигурава добробит животиња. | | |  | |  |  | |  | |
| 7 | Распоред сточних депоа такав је да омогућава антемортем инспекције, укључујући идентификацију животиња или група животиња. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II, 1.1 | 8 | Вентилациони системи пројектовани су и израђени тако да је добробит животиња непрекидно осигурана, узимајући у обзир различите очекиване временске услове. | | |  | |  |  | |  | |
| 9 | Вентилациони системи се одржавају. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II, 1.2. | 10 | Уколико се захтева механичка вентилација, обезбеђени су аларм и резервна вентилација за хитне случајеве при кваровима. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II, 1.3. | 11 | Сточни депои пројектовани су и изграђени тако да се ризик од повреда животиња своди на минимум. | | |  | |  |  | |  | |
| 12 | Сточни депои пројектовани су и изграђени тако да се појава изненадне буке своди на минимум. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II, 1.4. | 13 | Сточни депои пројектовани су и изграђени тако да је омогућена инспекција животиња. | | |  | |  |  | |  | |
| 14 | Обезбеђена је фиксна и преносива расвета како би се омогућила инспекција животиња у било које доба. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II, 2 | 15 | Сточни депои за животиње које нису допремљене у контејнерима: | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II, 2.1. |  | Боксеви, пролази и коридори пројектовани су и изграђени тако да омогућавају: | | |  | |  |  | |  | |
| 16 | (а) слободно кретање животиња у одговарајућем правцу у складу са њиховим карактеристикама понашања и без ометања; | | |  | |  |  | |  | |
| 17 | (б) свиње или овце крећу се једна до друге, осим у случају коридора који воде до опреме за обуздавање. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 2.2. | 18 | Рампе и мостови имају бочну заштиту која онемогућава да животиње падну. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 2.3. | 19 | Систем снабдевања водом у боксевима пројектован је, изведен и одржаван тако да је свим животињама у свако доба омогућен приступ чистој води а да не долази до повреда или ограниченог кретања. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 2.4 | 120 | Ако се користе боксеви за привремени смештај животиња, изграђени су тако да имају равне подове и странице од чврстог материјала, између боксева И коридора који воде до места омамљивања, и пројектовани су тако да животиње не могу да се заглаве или да буду прегажене. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 2.5 | 21 | Подови су израђени и одржавају се тако да је ризик да се животиње оклизну, падну или да повреде ноге сведен на минимум. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 2.6 | 22 | Уколико кланице имају боксеве на отвореном без природног заклона или хлада, обезбеђена је одговарајућа заштита од неповољних временских услова. Уколико таква заштита не постоји, ови боксеви се не користе у неповољним временским условима. Уколико не постоји природни извор воде, обезбеђена је опрема за напајање животиња. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 3.1. |  | Опрема и просторије за обуздавање пројектовани су, изграђени и одржавају се тако да: | | |  | |  |  | |  | |
| 23 | (а) је омогућена оптимална примена метода омамљивања или лишавања живота; | | |  | |  |  | |  | |
| 24 | (б) се спречавају повреде или контузије животиња; | | |  | |  |  | |  | |
| 25 | (ц) се отимање и оглашавање животиња приликом обуздавања своди на минимум. | | |  | |  |  | |  | |
| 26 | (д) се време обуздавања своди на минимум. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 3.2. | 27 | За говеда, боксеви за обуздавање у којима се користе пнеуматски пиштољи са клином имају опрему за спречавање латералних и вертикалних покрета главе животиње. | | |  | |  |  | |  | |
| **Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 4.** | Електрична опрема за омамљивање (осим базена за омамљивање) | | | | | | | | | | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 4.1. | 28 | Електрична опрема за омамљивање садржи уређај који приказује и бележи детаље кључних електричних параметара за сваку омамљену животињу. Уређај је постављен тако да је јасно видљиво и чујно упозорење уколико је време изложености краће од неопходног. Ова евиденција чува се најмање годину дана. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 4.2. | 29 | Аутоматска електрична опрема за омамљивање повезана са уређајем за обуздавање има константан напон. | | |  | |  |  | |  | |
| **Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5** | **Базени за омамљивање** | | | | | | | | | | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.1 | 30 | Лире су направљене и постављене тако да за живину која је на њих окачена нема никаквих препрека, а узнемиравање је сведено на минимум. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.2. | 31 | Лире су направљене тако да живина која је на њих окачена неће бити при свести дуже од једног минута. За патке, гуске и ћурке овај период није дужи од два минута. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.3. | 32 | Лире су лако доступне целом дужином, све до тачке уласка у танк за шурење, у случају да је животиње потребно скинути са линије клања. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.4. | 33 | Величина и облик металних лири по величини одговарају ногама живине која се коље, тако да се осигурава безболан контакт са електричном енергијом. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.5. | 34 | Базени за омамљивање опремљени су улазном рампом са електричном изолацијом и пројектовани су и одржавају се тако да се спречава преливање воде на улазу. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.6. | 35 | Базени за омамљивање пројектовани су тако да ниво урањања живине може лако да се прилагоди. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.7. | 36 | Електроде у базенима за омамљивање простиру се целом дужином базена. | | |  | |  |  | |  | |
| 37 | Базени за омамљивање пројектовани су тако да су лире када прелазе изнад воде у непрекидном контакту са уземљеном шипком. | | |  | |  |  | |  | |
| 38 | Базени за омамљивање одржавају се тако да су лире када прелазе изнад воде у непрекидном контакту са уземљеном шипком. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.8. | 39 | Систем који долази у контакт са прсима живине постављен је од тачке на којој се живина поставља на лире до тачке када улазе у базен, како би се умириле. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.9. | 40 | Постоји приступ базенима за омамљивање како би се омогућило искрварење омамљене живине која се задржи у базену због квара или задржавања линије клања. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 5.10. | 41 | Базени за омамљивање опремљени су уређајем који приказује и бележи детаље кључних електричних параметара. Записи се чувају најмање једну годину. | | |  | |  |  | |  | |
| **Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II** 6. | **Опрема за омамљивање свиња излагањем гасовима:** | | | | | | | | | | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 6.1. |  | Коморе, укључујући преносне траке, пројектоване су и изграђене тако да: | | |  | |  |  | |  | |
| 42 | (а) је омогућена оптимална примена омамљивања гасом; | | |  | |  |  | |  | |
| 43 | (б) се спречавају повреде или контузије животиња; | | |  | |  |  | |  | |
| 44 | (ц) се отимање и оглашавање животиња приликом обуздавања своди на минимум. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 6.2. | 45 | Комора садржи уређаје за непрекидно мерење, приказивање и бележење концентрације гаса и време изложености, као и за давање светлосног и звучног упозорења уколико концентрација гаса падне испод потребног нивоа. | | |  | |  |  | |  | |
| 46 | Уређај је постављен тако да га особље може јасно видети. | | |  | |  |  | |  | |
| Уредба (ЕК) 1099/2009 Прилог II 6.3. | 47 | Комора је пројектована тако да, чак и у време максимално дозвољеног протока, животиње имају довољно простора да не леже једна преко друге. | | |  | |  |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис

ДАТУМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име и презимe/ Штампано/Факсимил)